**Załącznik Nr 1**

**Wykaz urządzeń (kombajn)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie (kombajn kosmetyczny w obudowie Tower)** |
| 1 | **Funkcje:****-Peeling kawitacyjny, sonoforeza z głowicami, galwanizacja (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Fuse – 3,15A
* Napięcie – 230 V-50Hz
* Moc urządzenia – 600 W
* Ciśnienie 8 bar
* Głośność 48-50 dB
* Wydajność 70-85 l/min

-**Mezoterapia bezigłowa (parametry techniczne):*** Moc – 35 W
* Fuse – 1,2A
* Napięcie – 230 V-50Hz

**-Mikrodermabrazja diamentowa (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Moc – 60 W
* Fuse – 1,2A
* Napięcie – 230 V-50Hz

 **- Oxybrazja (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Fuse – 3,15A
* Napięcie – 230 V-50Hz
* Moc urządzenia – 600 W
* Ciśnienie 8 bar
* Głośność 48-50 dB
* Wydajność 70-85 l/min
 |
| **2** | **Urządzenie (kombajn kosmetyczny w małej budowie)****Funkcje:****-Peeling kawitacyjny, sonoforeza z głowicami, galwanizacja (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Fuse – 3,15A
* Napięcie – 230 V-50Hz
* Moc urządzenia – 600 W
* Ciśnienie 8 bar
* Głośność 48-50 dB
* Wydajność 70-85 l/min

**- Fale radiowe RF (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Fuse – 1,6A
* Napięcie – 230 V-50Hz
* Moc urządzenia – 120 W
* Częstotliwość -1MHz
* Intensywność – 5-100 W
* Laser półprzewodnikowy – 650nm
* Moc lasera – 3mW

- M**ikrodermabrazja diamentowa (parametry techniczne):*** Czas pracy – 0-30 min
* Moc – 60 W
* Fuse – 1,2A
* Napięcie – 230 V-50Hz
 |