**Załącznik Nr 1**

**Wykaz urządzeń (kombajn)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie (kombajn kosmetyczny w obudowie Tower)** |
| 1 | **Funkcje:**  **-Peeling kawitacyjny, sonoforeza z głowicami, galwanizacja (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Fuse – 3,15A * Napięcie – 230 V-50Hz * Moc urządzenia – 600 W * Ciśnienie 8 bar * Głośność 48-50 dB * Wydajność 70-85 l/min   -**Mezoterapia bezigłowa (parametry techniczne):**   * Moc – 35 W * Fuse – 1,2A * Napięcie – 230 V-50Hz   **-Mikrodermabrazja diamentowa (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Moc – 60 W * Fuse – 1,2A * Napięcie – 230 V-50Hz     **- Oxybrazja (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Fuse – 3,15A * Napięcie – 230 V-50Hz * Moc urządzenia – 600 W * Ciśnienie 8 bar * Głośność 48-50 dB * Wydajność 70-85 l/min |
| **2** | **Urządzenie (kombajn kosmetyczny w małej budowie)**  **Funkcje:**  **-Peeling kawitacyjny, sonoforeza z głowicami, galwanizacja (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Fuse – 3,15A * Napięcie – 230 V-50Hz * Moc urządzenia – 600 W * Ciśnienie 8 bar * Głośność 48-50 dB * Wydajność 70-85 l/min   **- Fale radiowe RF (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Fuse – 1,6A * Napięcie – 230 V-50Hz * Moc urządzenia – 120 W * Częstotliwość -1MHz * Intensywność – 5-100 W * Laser półprzewodnikowy – 650nm * Moc lasera – 3mW   - M**ikrodermabrazja diamentowa (parametry techniczne):**   * Czas pracy – 0-30 min * Moc – 60 W * Fuse – 1,2A * Napięcie – 230 V-50Hz |