Załącznik Nr 1

**‘**

**Wykaz urządzeń oraz parametry techniczne**

1. **Parametry techniczne kompresora stomatologicznego bezolejowego w obudowie**

- napięcie zasilania 230V

- moc silnika 750 W

- pojemność zbiornika ; 30l

- wydajność: 120l/ min

1. **Klimatyzator przenośny z Wi-Fi**

- tryb pracy: chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja

- powierzchnia chłodzenia do 52 m2

- całkowity przepływ powietrza 1400 m3/h

- wydajność chłodzenia 4600 W/16000 BTU

- zakres regulacji temperatury 18 – 32 C

- łączność WI-Fi

- gwarancja 36 m-cy

1. **Klimatyzator przenośny z Wi-Fi**

-- wydajność chłodzenia : 2,6 kW

- obsługiwana powierzchnia – maks. 30 m2

- tryb pracy: chłodzenie/ osuszanie/ wentyalcja

- przepływ powietrza 480 m3/h

- zakres temperatury 18-35 C

- gwarancja 36 m-cy