Załącznik nr 2

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej muru zamku od strony wschodniej:







Całkowita długość budynku 73,60m

Wykopy sondażowe elewacja wschodnia:







Dostępne opracowania:

E K S P E R T Y Z A n/t stopnia i przyczyn zawilgoceń występujących w Zamku Sandomierskim

Dr inż. Ryszard Jurkiewicz