**Załącznik nr 1**

ROPS-II.052.2.3.2021 Kielce, dnia 19.02.2021 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miejsce dostawy asortymentu: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy **do 22 marca 2021 r**

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** protokół odbioru.

**WYMAGANE jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przy realizacji zamówienia.**

**Część 1**

**Zakup i dostawa dwóch sztuk rotorów**

Zakup i dostawa 2 sztuk rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

**Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała,** z antypoślizgowymi nakładkami o wymiarach: długość 35-51 cm x szerokość 36-42 cm x wysokość 23-30 cm, minimalne dopuszczalne obciążenie: 70 kg , maksymalna waga do 5,5 kg

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 2**

**Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej**

Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej, 1 sztuka.

Parametry techniczne przy rozłożeniu:

* długość: min 190 cm, max 220 cm
* szerokość wewnętrzna: min 70 cm, max 85 cm
* nośność: min 200 kg, max 400 kg

Rampa powinna zapewniać możliwość łatwego składania i rozkładania, powierzchnia rampy wykonana z antypoślizgowego tworzywa zapewniająca przyczepność wózków inwalidzkich.

**Część 3**

**Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking**

Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking (trekkingowe).

Specyfikacja kijków:

* regulowana długość od 65 cm do 135 cm umożliwiająca dostosowanie kijków do wzrostu,
* dwusekcyjna lub trzysekcyjna budowa,
* wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (minimum trzy nakładki: na twarda nawierzchnię np. asfalt, chodnik, na grząski teren np. piasek, nakładki na śnieg),
* regulowane, odpinane paski na nadgarstki,
* ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,
* uchwyt: antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć i tworzywo sztuczne,
* kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,
* wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,
* waga kompletu maksymalnie do 700 g
* komplet zapakowany w pokrowiec.