Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

**Załącznik nr 1**

ROPS-II.052.2.12.2021 Kielce, dnia 14.04.2021 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miejsce dostawy asortymentu: gmina Wodzisław/powiat jędrzejowski, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy **14 dni**

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** protokół odbioru

**Część 1**

**Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna**

Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych dwufunkcyjnych 8 sztuk.

Parametry techniczne:

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna

Licznik czasu pracy

Lampa na przejezdnym statywie

Możliwość dezynfekcji powietrza w obecności personelu i pacjentów

Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

Wysoki poziom dezynfekcji powietrza

Napięcie zasilania: 230 V

Pobór mocy max. 150 VA

Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W

Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W

Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55 W

Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm2

Trwałość promiennika min. 8000 h

Wydajność wentylatora min. 180 m3/h

Dezynfekowana kubatura 50-80 m3

Zasięg działania lampy 20-30 m2

Instrukcja obsługi, paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia)

Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu

Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE

Rok produkcji nie starszy niż 2020. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki.

Okres gwarancji min. 24 miesiące

**Część 2**

**Armatka do dezynfekcji pomieszczeń.**

**Zakup i dostawa armatek do dezynfekcji pomieszczeń 10 sztuk.**

Parametry techniczne:

Bezpieczne dla ludzi i sprzętu odkażanie dowolnego pomieszczenia

2-biegowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 320W

Regulowana wielkość cząstek od 5 do 50 mikronów

Akumulator pozwalający na 50 minut pracy

Miernik żywotności baterii LED do monitorowania poziomu mocy

Zasięg strumienia mgły do 8 metrów

Zbiornik min. 1 litr

Waga max. 3,0 kg

Maksymalny przepływ 200 ml/min

Instrukcja obsługi, paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia)

Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu

Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE

Rok produkcji nie starszy niż 2020. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki.

Okres gwarancji min. 12 miesięcy