Przedmiar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis Wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| **Wymiana wykładziny** | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| 1  d.1 | KNR 4-01  0815-08 | Zerwanie cokołów przyściennych  46.58 | m  m | 46.580 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **46.580** |
| 2  d.1 | KNNR 3  0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  65.87 | m2  m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **65.870** |
| 3  d.1 | KNR-W 4-  01 0816-03 | Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie, szlifowanie-analogia.  65.87 | m2  m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **65.870** |
| 4  d.1 | KNR 7-11  0101-01 | Gruntowanie podłoży betonowych (grunt-impregnat żywiczny)  65.87 | m2  m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **65.870** |
| 5  d.1 | NNRNKB  202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  65.87 | m2  m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **65.870** |
| 6  d.1 | KNR-W 4-  01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie posadzek pod wykładziny rulonowe PCW  65.87 | m2  m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **65.870** |
| 7  d.1 | KNNR 2  1206-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych powierzchnia pozioma 65,87 m2 + cokół 2,56 m2  65.87 + 2,56 | m2  m2 | 68.430 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **68.430** |
| 8  d.1 | KNNR 2  1206-04 | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  46.58 | m  m | 46.580 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **46.580** |