ŚO-V.7422.1.15.2022 Kielce, 16 listopada 2022

**DECYZJA**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a pkt 1, art. 30 i art. 32   
ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

**orzekam**

**zmieniam koncesję** Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.1999r., znak: OSR.V-7512/10/99, udzieloną Kopalniom Odkrywkowym Surowców Drogowych S.A. z siedzibą w Kielcach, a następnie decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2014r., znak: OWŚ.V.7422.39.2013 przeniesioną na rzecz spółki Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kostomłoty Drugie, zmienioną decyzją z dnia 23.05.2014 r. znak OWŚ-V.7422.14.2014 na wydobywanie wapieni dewońskich ze złoża „Kostomłoty”, **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam spółce**Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kostomłoty Drugie, przy ul. Bugajskiej nr 89, 26-085 Miedziana Góra (KRS: 0000458666, NIP: 9591952109, REGON: 260687952), koncesji na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża „Kostomłoty”,** położonego w granicach działek ewid nr: 71/2, 71/3, 80/4, 27/76, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 493/2, 494/3, 496/1, 2055/5, 2055/3, 2058/5, 390/1, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 340/4, 2216/1, 352/1, 353/9, 353/5 w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 0005), w gminie Miedziana Góra, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31.12.2034r. Działalność wydobywcza na złożu „Kostomłoty” została już rozpoczęta, a w zakresie dotyczącym poszerzenia działalności, może zostać rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego w terminie do 24 miesięcy od stwierdzenia ostateczności przedmiotowej zmiany koncesji.
3. Dla złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Kostomłoty” ustanawiam:
4. obszar górniczy **„Kostomłoty V”** o powierzchni 10 ha 8325 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 210):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr punktu* | *Współrzędne punktów załamania granic*  *obszaru górniczego* ***„Kostomłoty V”*** | |
| *X [m]* | *Y [m]* |
| 1 | 5643790,93 | 7468223,53 |
| 2 | 5643794,43 | 7468309,58 |
| 3 | 5643766,01 | 7468412,81 |
| 4 | 5643669,69 | 7468373,28 |
| 5 | 5643660,68 | 7468395,55 |
| 6 | 5643663,83 | 7468396,89 |
| 7 | 5643655,38 | 7468422,42 |
| 8 | 5643645,20 | 7468458,59 |
| 9 | 5643634,80 | 7468491,83 |
| 10 | 5643541,29 | 7468453,01 |
| 11 | 5643463,56 | 7468420,83 |
| 12 | 5643478,80 | 7468382,67 |
| 13 | 5643513,59 | 7468396,44 |
| 14 | 5643491,65 | 7468347,46 |
| 15 | 5643469,88 | 7468338,54 |
| 16 | 5643435,64 | 7468325,64 |
| 17 | 5643437,33 | 7468322,24 |
| 18 | 5643432,64 | 7468319,52 |
| 19 | 5643327,58 | 7468280,03 |
| 20 | 5643391,75 | 7468210,39 |
| 21 | 5643402,17 | 7468212,36 |
| 22 | 5643409,89 | 7468197,44 |
| 23 | 5643413,12 | 7468188,20 |
| 24 | 5643442,40 | 7468157,80 |
| 25 | 5643464,72 | 7468157,69 |
| 26 | 5643472,10 | 7468145,14 |
| 27 | 5643457,29 | 7468142,35 |
| 28 | 5643489,91 | 7468108,46 |
| 29 | 5643499,92 | 7468108,51 |
| 30 | 5643509,95 | 7468097,69 |
| 31 | 5643520,30 | 7468097,18 |
| 32 | 5643562,04 | 7468107,25 |
| 33 | 5643646,84 | 7468125,05 |
| 34 | 5643682,64 | 7468132,34 |
| 35 | 5643729,50 | 7468142,41 |
| 36 | 5643746,91 | 7468147,63 |
| 37 | 5643753,67 | 7468153,78 |
| 38 | 5643753,98 | 7468167,08 |
| 39 | 5643747,95 | 7468189,38 |
| 40 | 5643740,96 | 7468203,26 |
| 41 | 5643756,97 | 7468209,32 |
| 42 | 5643776,60 | 7468216,72 |

Dolną granicę obszaru górniczego „**Kostomłoty** **V**” wyznacza rzędna +222 m n.p.m..

1. teren górniczy **„Kostomłoty** **V”** o powierzchni 118 ha 7375 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 210):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr punktu* | *Współrzędne punktów załamania granic*  *terenu górniczego* ***„Kostomłoty V”*** | |
| *X [m]* | *Y [m]* |
| 43 | 5643943,73 | 7467751,13 |
| 44 | 5644206,15 | 7468171,90 |
| 45 | 5644094,18 | 7468654,99 |
| 46 | 5643673,41 | 7468917,41 |
| 47 | 5643190,32 | 7468805,44 |
| 48 | 5642927,90 | 7468384,67 |
| 49 | 5643039,87 | 7467901,58 |
| 50 | 5643460,64 | 7467639,16 |

Granice obszaru górniczego i terenu górniczego **„Kostomłoty V”** przedstawione są na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2 000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

1. Zasoby przemysłowe złoża „Kostomłoty” ustalone w granicach obszaru górniczego „Kostomłoty V” na dzień 31.12.2021r. wynoszą 6 508,34 tys. t wapieni – kopaliny głównej i 6 820,69 tys. t łupków – kopaliny towarzyszącej. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach przemysłowych (tylko pozaeksploatacyjnych w ilości 3 041,57 tys. t wapieni i 3 996,93 tys. ton łupków na które składają się zasoby pozostawione w zboczach końcowych wyrobiska), wynoszą 3466,77 tys. t wapieni, a łupków – 2823, 76 tys. t. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Kostomłoty” wyniesie dla wapieni 0,46, natomiast dla łupków 0,31.
2. Eksploatacja kopalin ze złoża „Kostomłoty” prowadzona będzie:
3. w granicach wyznaczonego obszaru górniczego, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +222 m n.p.m.;
4. metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo - wgłębnym, ośmioma poziomami eksploatacyjnymi założonymi na rzędnych ca:, +288 (II), +280 (III), +272 (IV), +264 (V), +257 (VI), +245 (VII), +234 (VIII) m n.p.m. i +222 (IX) m n.p.m.;
5. przy użyciu materiałów wybuchowych (z zastosowaniem jako metody podstawowej strzelania długimi otworami strzałowymi pionowymi) oraz sposobami mechanicznymi;
6. z odwadnieniem wyrobiska górniczego na złożu „Kostomłoty”;
7. w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji i plan ruchu zakładu górniczego.
8. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Kostomłoty” przedsiębiorca zobowiązany jest do:
9. prowadzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami;
10. ukształtowania skarp końcowych pod kątem ca: 450 w nadkładzie, 700 w złożu (500 w skarpie południowej);
11. projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający ich oddziaływanie na tereny i obiekty budowlane nie będące własnością przedsiębiorcy oraz zapewniający bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo pracy, z zastosowaniem posiadanych ekspertyz określających dopuszczalne ładunki materiałów wybuchowych i strefy oddziaływań od robót strzałowych;
12. prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia wapieni i łupków ze złoża, w tym ilości krasu występującego w złożu.
13. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków ustalonych w decyzji Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.12.2021r., znak: IGPOS.6220.2.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących wydobycia kopalin, polegających zwłaszcza na:
14. wydobywaniu i przerobie kopaliny w ilości max. 500 000 ton/rok, tj. max 4 000 ton/dobę;
15. prowadzeniu eksploatacji, przeróbki oraz wywozu kopaliny wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 do 22.00;
16. zlokalizowaniu zaplecza technicznego poza wyrobiskiem na terenie utwardzonym, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami;
17. prowadzeniu wycinki drzew i krzewów od 15 października do końca lutego, a poza tym okresem- pod nadzorem przyrodniczym;
18. zdejmowaniu wierzchniej warstw gleby od 15 sierpnia do 15 października;
19. gromadzeniu nadkładu na stałych i tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych, na tymczasowym zwałowisku zewnętrznym o wysokości nie większej niż 10 m i powierzchni nie przekraczającej 0.80 ha, w granicach projektowanego obszaru górniczego oraz na wałach ochronnych o parametrach: szerokość podstawy ok. 3 m i wysokości ok.1,5 m, zlokalizowanych wokół wyrobiska. Pozostałą część nadkładu wykorzystywać do prac niwelacyjnych, budowy pochylni transportowych lub przekazywać zewnętrznym odbiorcom;
20. składowaniu nadkładu i humusu w sposób selektywny;
21. prowadzeniu eksploatacji złoża z pozostawieniem pasów ochronnych o szerokości minimum 6 m od granicy działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny i minimum 10 m od dróg publicznych za wyjątkiem północno-zachodniego fragmentu wyrobiska, gdzie pas ochronny został zmniejszony do 2 m na mocy obustronnego porozumienia z Kopalnią „Laskowa Góra”;
22. prowadzeniu produkcji w mobilnym zestawie krusząco-sortującym, składającym się z kruszarki, przesiewacza i 6 szt. taśmociągów, usytuowanym wyłącznie w wyrobisku;
23. prowadzeniu obsługi kominikacyjnej kopalni poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 748;
24. utwardzeniu, utrzymywaniu w czystości i zraszaniu dróg wewnętrznych, technologicznych i transportowych;
25. stosowaniu systemu zraszania na mobilnym zestawie krusząco-sortującym, a na końcach taśmociągów najdrobniejszej frakcji- stosowaniu rękawów zsypowych;
26. zabezpieczaniu ładunku podczas transportu przed powstaniem emisji;
27. nie zostawieniu podczas przerw w pracy pojazdów i maszyn na biegu jałowum;
28. prowadzeniu monitoringu ilości i składu wód z odwadniania z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. Wody zgromadzone w rząpiu wykorzystywać przede wszystkim do zraszania na terenie kopalni;
29. prowadzeniu monitoringu poziomu zwierciadła wody w otworze hydrogeologiczno-złożowym HZ-3;
30. zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego pracujących w wyrobisku urządzeń, maszyn i pojazdów. Przy wymianie oleju z urządzeń należy stosować wanny spustowe;
31. magazynowaniu materiałów pędnych oraz olejów i smarów na terenie zaplecza technicznego w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Prowadzeniu tankowania i serwisowania na terenie utwardzonym, umożliwiającym ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
32. wyposażeniu zakładu górniczego w środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych;
33. magazynowaniu odpadów na terenie zaplecza technicznego kopalni w wyznaczonym na ten cel miejscu o utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne magazynować w przeznaczonych do tego pojemnikach chronionych przed działaniem czynników atmosferycznych i osobami nieupoważnionymi. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym.
34. Koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

**Uzasadnienie**

Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach Drugich, przy ul. Bugajskiej 89, wnioskiem z dnia 23.05.2022 r., ostatecznie uzupełnionym przy piśmie z dnia 27.07.2022 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę koncesji na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża „Kostomłoty”, położonego na gruntach miejscowości Kostomłoty Drugie, w gminie Miedziana Góra. Z analizy przedłożonego wniosku wynika, że dotyczy on poszerzenia powierzchniowego zakresu wydobycia w kierunku północnym i południowym, oraz pogłębienia eksploatacji do rzędnej +222 m n.p.m. Ponadto eksploatacją zostaną objęte łupki dewońskie jako kopalina towarzysząca, udokumentowane w *Dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej*…

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie wapieni i łupków z części złoża „Kostomłoty” Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. określiła niezbędne informacje i dane, wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczące ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

1. nowy projekt zagospodarowania złoża „Kostomłoty”,
2. ostateczną decyzję Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.12.2021r., znak: IGPOS.6220.2.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty”,
3. mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Kostomłoty V”,
4. wypisy z rejestru gruntów działek ewid. nr: 71/2, 71/3, 80/4, 27/76, 491/25, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 493/2, 494/3, 496/1, 2055/5, 2055/3, 2058/5, 390/1, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 340/4, 2216/1, 352/1353/9, 353/5 położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 0009), gminie Miedziana Góra, objętych granicami projektowanego obszaru górniczego „Kostomłoty V”, które potwierdzają prawa Inwestora do ww. działek,
5. oświadczenie o posiadaniu prawa do informacji geologicznej wraz z dowodem jej istnienia,
6. opinię bankową z dnia 18.05.2022r., zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, potwierdzenie utworzenia w banku konta Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego oraz oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu środków technicznych i finansowych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń z decyzją Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 14.12.2021r., znak: IGPOS.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza przedłożonych materiałów i dokumentów wykazała, że zmiana koncesji dotyczy poszerzenia powierzchniowego obszaru eksploatacji złoża w kierunku północnym i południowym, oraz poszerzenia wgłębnego zakresu eksploatacji do rzędnej +222 m n.p.m. W związku z tym, we wniosku zaproponowano nowy obszar górniczy „Kostomłoty V” o powierzchni 108 325 m2  oraz nowy teren górniczy „Kostomłoty V”o powierzchni 1 187 375 m2. Obszarem górniczym objęto przestrzeń niezbędną do wydobywania kopalin ze złoża „Kostomłoty” oraz prowadzenia robót górniczych, niezbędnych do wykonywania koncesji, w tym zwałowania nadkładu na zwałowiskach. Natomiast zasięg terenu górniczego determinowany jest (tak jak dotychczas) przewidywanym zasięgiem odwadniania złoża.

Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża „Kostomłoty” wapienie i łupki z tego złoża wydobywane będą tak jak do tej pory, tj. sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, przy użyciu materiałów wybuchowych oraz sposobem mechanicznym. Po zmianie koncesji nastąpi zwiększenie powierzchniowego zakresu eksploatacji złoża „Kostomłoty” w kierunkach północnym i południowym, co jest uzasadnione z punktu widzenia racjonalnej gospodarki tym złożem. Poszerzy się również wgłębny zakres eksploatacji, który ustalony został na rzędnej +222 m n.p.m. Złoże eksploatowane będzie ośmioma piętrami, z możliwością ich podziału na podpiętra o wysokości ścian dostosowanych do przyjętej techniki urabiania kopaliny. Nadkład zalegający jeszcze nad północnym fragmentem złoża oraz występujące w złożu przerosty nieużyteczne zwałowane będą w tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych, a także na wałach ochronnych wokół wyrobiska, stanowiących ekran buforowy o szerokości podstawy ca 3 m i wysokości ca 1,5 m.

Według Dodatku nr 1 do d*okumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne, w związku z projektowanym odwadnianiem złoża wapieni dewońskich „Kostomłoty”* przypuszczalny zasięg leja depresji przy docelowej rzędnej eksploatacji (+222 m n.p.m.) wyniesie 598,6 m od środka wyrobiska, a dopływ wód podziemnych przy odwadnianiu tego poziomu będzie wynosił około 27,2 m3/h. Należy przy tym dodać, że Kopalnia „Kostomłoty” znajduje się w zasięgu oddziaływania odwadniania złoża „Laskowa Góra”, którego docelowa rzędna eksploatacji wynosi +205 m n.p.m. Tym samym Kopalnia „Laskowa Góra”, w której osiągnięty został już poziom +220 m n.p.m., depresjonuje zwierciadło wód poziomu górnodewońskiego w jej otoczeniu, w tym w rejonie złoża „Kostomłoty”. Oznacza to, że, faktyczna ilość wód podziemnych dopływających na poszczególne poziomy złoża „Kostomłoty” i wymagająca odprowadzenia możliwa będzie do określenia w trakcie odwadniania złoża.

Spółka Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o zawarła z użytkownikiem złoża „Laskowa Góra”, porozumienie w sprawie pozostawienia 2 m szerokości pasa ochronnego wzdłuż działki 27/77 obr. Kostomłoty Drugie.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek spółki Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. o zmianę koncesji w części dotyczącej zmiany granic obszaru i terenu górniczego. Niniejszą decyzją zmieniono także pozostałą treść koncesji, w celu ujednolicenia i dostosowania zapisów koncesji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę do prowadzenia działalności wydobywczej na złożu „Kostomłoty”.

W przedmiotowym postępowaniu organ ustalił więcej niż 20 stron postępowania, w związku z powyższym o każdej czynności organu strony zostały poinformowane w trybie przepisów art. 41 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego poprzez obwieszczenie. Jednocześnie organ wystąpił w dniu 28.06.2022 r do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z wnioskiem o udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, celem ustalenia wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego o nazwie „Kostomłoty V” (strony w postępowaniu). Wobec nie otrzymania wszystkich danych tut. organ ponownie wystąpił w dniu 03.08.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Kielcach, o uzupełnienie przesłanych wcześniej informacji. Ostatecznie organ otrzymał wypisy z ewidencji gruntów i budynków w dniu 12.09.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2 pkt. 2, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 15.09.2022r. znak:ŚO-V.7422.1.15.2022, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Miedziana Góra o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża „Kostomłoty”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 29.09.2022 r. znak: IGPOS.6541.1.2022 uzgodnił pozytywnie stanowisko w sprawie zmiany koncesji.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 23.05.2022r. zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża „Kostomłoty”, w kwocie 308,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).

Otrzymują (z.p.o.):

1. Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o.

Kostomłoty Drugie

ul. Bugajska 89

26-085 Miedziana Góra

/+ 1 egz. PZZ/

1. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia
2. a/a

Do wiadomości (ePUAP):

1. Wójt Gminy Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18

26-085 Miedziana Góra

1. Starosta Kielecki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

1. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

ul. Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

1. Minister Klimatu i Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

1. Państwowy Instytut Geologiczny

Rejestr Obszarów Górniczych

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

1. NFOŚiGW

Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa