ŚO-V.7422.1.15.2023 Kielce, 31 sierpnia 2023

**DECYZJA**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2023r., poz. 633) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

**orzekam**

**zmieniam koncesję** Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2004r., znak: ŚR.V.7412-56/2003, w brzmieniu nadanym decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2018r., znak: OWŚ-V.7422.23.2017, zmienioną decyzją z dnia 24.10.2018r., znak: OWŚ-V.7422.20.2018, a następnie decyzją z dnia 12.10.2020r., znak: ŚO-V.7422.27.2020, udzieloną Kopalni Józefka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Górno nr 1, 26-008 Górno (KRS: 0000837929, NIP: 6572910232), na wydobywanie wapieni i dolomitów dewońskich z części złoża „Józefka”, położonego na gruntach miejscowości Górno, w gminie Górno, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam **Kopalni Józefka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10, 26-008 Górno (KRS: 0000837929, NIP: 6572910232), koncesji** **na wydobywanie wapieni
i dolomitów dewońskich z części złoża „Józefka”,** położonego na gruntach miejscowości Górno, w gminie Górno, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31.12.2048 r. Działalność wydobywcza na złożu „Józefka” jest już prowadzona, a w zakresie dotyczącym poszerzenia działalności zostanie rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego.
3. Dla części złoża „Józefka” ustanawiam:
4. obszar górniczy **„Józefka V”** o powierzchni 31 ha 7160 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

|  |  |
| --- | --- |
| Nr punktu | Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „„Józefka V” |
| X [m] | Y [m] |
| 1 | 5633930,08 | 7486518,85 |
| 2 | 5634047,43 | 7486691,20 |
| 3 | 5634015,69 | 7486762,84 |
| 4 | 5633985,99 | 7486928,96 |
| 5 | 5634049,60 | 7487074,05 |
| 6 | 5634087,85 | 7487187,36 |
| 7 | 5634103,87 | 7487282,04 |
| 8 | 5634093,10 | 7487362,23 |
| 9 | 5633933,20 | 7487372,09 |
| 10 | 5633847,69 | 7487367,18 |
| 11 | 5633745,60 | 7487311,15 |
| 12 | 5633721,36 | 7487269,78 |
| 13 | 5633704,79 | 7487216,57 |
| 14 | 5633710,63 | 7487145,44 |
| 15 | 5633624,98 | 7487051,81 |
| 16 | 5633594,29 | 7486993,15 |
| 17 | 5633642,36 | 7486836,00 |
| 18 | 5633599,84 | 7486820,11 |
| 19 | 5633618,00 | 7486723,00 |
| 20 | 5633646,01 | 7486623,01 |
| 21 | 5633667,08 | 7486568,07 |
| 22 | 5633758,00 | 7486492,00 |
| 23 | 5633851,16 | 7486519,39 |

Dolną granicę obszaru górniczego „Józefka V” wyznacza spąg złoża wapieni i dolomitów „Józefka”, który występuje na rzędnej +215 m n.p.m.

1. teren górniczy **„Józefka V”** o powierzchni 402 ha 1180 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

|  |  |
| --- | --- |
| Nr punktu | Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Józefka V” |
| X [m] | Y [m] |
| 24 | 5634115,79 | 7485358,88 |
| 25 | 5634496,76 | 7485617,75 |
| 26 | 5634735,09 | 7485806,95 |
| 27 | 5634523,51 | 7486103,94 |
| 28 | 5634703,24 | 7486178,34 |
| 29 | 5634398,32 | 7487183,20 |
| 30 | 5634230,49 | 7487924,12 |
| 31 | 5634671,36 | 7487455,73 |
| 32 | 5635048,78 | 7486868,34 |
| 33 | 5635156,03 | 7487041,47 |
| 34 | 5635071,63 | 7487899,14 |
| 35 | 5634274,47 | 7488462,42 |
| 36 | 5633400,75 | 7488384,89 |
| 37 | 5632841,98 | 7487855,11 |
| 38 | 5633373,82 | 7486470,51 |

Granice obszaru górniczego i terenu górniczego **„****Józefka V”** przedstawione są na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:5 000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

1. Zasoby geologiczne złoża „Józefka” w kat. C1 ustalone w granicach obszaru górniczego „Józefka V” (tj. zasoby objęte zagospodarowaniem) na dzień 31.12.2022r. wynoszą 33 582,41 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe stanowią 32 886,64 tys. ton. Zasoby nieprzemysłowe nie występują.

 Przewidywane straty w zasobach przemysłowych wynoszą 19 076,70 tys. ton i stanowią je wyłącznie straty pozaeksploatacyjne pozostawione
w skarpach, półkach i pochylniach transportowych. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne) wynoszą więc 14 153,39 tys. ton. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Józefka” w granicach obszaru górniczego „Józefka V” wyniesie 0,43, a wskaźnik wykorzystania zasobów geologicznych objętych zagospodarowaniem 0,42.

1. Eksploatacja wapieni z części złoża „Józefka” prowadzona będzie:
2. w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Józefka V” do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +215 m n.p.m.;
3. metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnym, siedmioma poziomami eksploatacyjnymi, w tym w warstwie zawodnionej, założonymi na rzędnych ca: +305 m n.p.m. (I poziom), +290 m n.p.m. (II poziom), +275 m n.p.m. (III poziom), +260 m n.p.m. (IV poziom), +245 m n.p.m. (V poziom), +230 m n.p.m. (VI poziom) i +215 m n.p.m. (VII poziom);
4. przy użyciu materiałów wybuchowych (z zastosowaniem jako metody podstawowej strzelania długimi otworami pionowymi), z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie 6 lit. d;
5. z odwodnieniem wyrobiska górniczego na złożu „Józefka”;
6. w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.
7. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Józefka” przedsiębiorca zobowiązany jest do:
8. prowadzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi piętrami;
9. zachowania półek pomiędzy końcowymi skarpami wyrobiska górniczego o szerokościach ca. 3 m między skarpą nadkładową, a skarpą 1 piętra eksploatacyjnego oraz 4 m między skarpami złożowymi;
10. ukształtowania skarp końcowych pod kątem ca. 45° – w nadkładzie, natomiast
w złożu ca. 70°, przy złagodzeniu do ca. 60° w rejonie pochylni transportowej i do
ca. 50° w sąsiedztwie lejów krasowych;
11. każdorazowego korygowania parametrów robót strzałowych tak, aby ich szkodliwe oddziaływanie nie obejmowało terenów zabudowanych nie stanowiących własności Przedsiębiorcy;
12. prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia wapieni i dolomitów ze złoża oraz ilości mas ziemnych i skalnych z przybierek i przerostów nieużytecznych;
13. oddzielnego zezwałowania wierzchniej warstwy gleby (humusu) od pozostałej części mas nadkładowych, w formie wałów ochronnych oraz jej późniejszego wykorzystania do prac związanych z rekultywacją techniczną wyrobiska poeksploatacyjnego;
14. zezwałowania mas ziemno – skalnych pochodzących z nadkładu usuwanego znad złoża „Józefka”, przybierek oraz występujących w złożu przerostów nieużytecznych (krasu) na tymczasowym zwałowisku zewnętrznym w północno-zachodniej części obszaru górniczego oraz stałym, usytuowanym na północ od wschodniej partii złoża, jak również wykorzystania ich m.in. do wykonania pochylni zjazdowej i prac niwelacyjnych;
15. tymczasowego zwałowania wewnętrznego w południowo-zachodniej części wyrobiska, maksymalnie do rzędnych terenów przyległych;
16. Ponadto, przedsiębiorca zobowiązany jest do:
17. prowadzenia monitoringu położenia zwierciadła wody podziemnej dewońskiego poziomu wodonośnego w otworach obserwacyjnych P-2, P-3, P-4, studni 1 lub 2 (numeracja wg Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej), lub otworu P-5, wykonanego w przypadku niemożliwości wykorzystania studni 1 lub 2 do prowadzenia przedmiotowego monitoringu, z częstotliwością co najmniej 1 raz na miesiąc przez okres prowadzenia odwodnienia poziomu +230 m n.p.m. i poziomu
+215 m n.p.m., przy czym rozpoczęcie pomiarów i badań w ww. punktach pomiarowych winno nastąpić w czasie poprzedzającym udostępnienie VI poziomu eksploatacyjnego złoża (+230 m n.p.m.);
18. wykonywania analizy oraz oceny zmian obniżenia zwierciadła wody wywołanego odwodnieniem złoża, w tym przedkładanie do organu koncesyjnego dwuletniej analizy, do dnia 15 marca kolejnego roku, po dwuletnim okresie prowadzenia monitoringu, zgodnie z ustaleniami decyzji Wójta Gminy Górno z dnia 27.04.2023r., znak: IR.6220.2.2022.HR.
19. Zobowiązuje się również przedsiębiorcę doprzestrzegania w trakcie działalności objętej niniejszą koncesją innych warunków ustalonych w decyzji środowiskowej Wójta Gminy Górno z dnia 27.04.2023r., znak: IR.6220.2.2022.HR, polegających zwłaszcza na:
20. wykonywaniu wycinki zakrzewień znajdujących się w obrębie złoża przewidzianego do eksploatacji poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 16 października do końca lutego;
21. usuwaniu wierzchniej warstwy nadkładu w terminie od 15 sierpnia do 15 października;
22. wydobywaniu wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w ilości nieprzekraczającej 700 tys. ton/rok i 3 tys. ton/dobę;
23. prowadzeniu robót wiertniczych, strzałowych, zdejmowania nadkładu i zwałowania mas ziemnych i skalnych oraz załadunku kruszyw na samochody i ich wywozu z zakładu, wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00-22.00;
24. utrzymywaniu w czystości oraz zraszaniu wodą pochodzącą z odwodnienia kopalni, nawierzchni dróg technologicznych, transportowych, w obrębie kopalni, w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów;
25. prowadzeniu eksploatacji złoża z pozostawieniem pasów ochronnych o szerokości minimum 6 m od granicy działek, do których Przedsiębiorca posiada tytuł prawny i minimum 10 m od terenów leśnych;
26. zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego pracujących w wyrobisku pojazdów, maszyn i urządzeń, w celu wyeliminowania wycieków substancji ropopochodnych oraz zminimalizowania poziomu hałasu;
27. wykonywaniu wszelkich napraw maszyn poza wyrobiskiem;
28. prowadzeniu monitoringu i rejestrowaniu danych dot. ilości i jakości wód odprowadzanych z wyrobiska z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc;
29. wykorzystaniu mas ziemnych i skalnych zgromadzonych na tymczasowym zwałowisku zewnętrznym i wałach ochronnych do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.
30. Niniejsza koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

**Uzasadnienie**

Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10, 26-008 Górno, wnioskiem z dnia 28.04.2023r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 27.06.2023r., wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę koncesji na wydobywanie wapieni i dolomitów dewońskich z części złoża „Józefka”, położonego w miejscowości Górno, gminie Górno, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim. Z analizy przedłożonego wniosku wynika, że dotyczy on zmiany w całości ww. koncesji, w związku z poszerzeniem powierzchniowego zakresu eksploatacji złoża „Józefka” w kierunku północno-wschodnim i południowo-wschodnim, oraz pogłębieniem eksploatacji do rzędnej +215 m n.p.m.

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Józefka”, Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k. określiła niezbędne informacje i dane wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

* odpis z rejestru przedsiębiorców, z którego wynika, że spółka Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana jest pod numerem KRS: 0000837929;
* mapę ewidencyjną gruntów w skali 1:5000;
* mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Józefka V” w skali 1: 5000;
* dowody świadczące o posiadaniu prawa do działek objętych projektowanymi granicami obszaru górniczego „Józefka V”, oznaczonych numerami: 1260/1, 1261/1, 1262/1, 1263/1, 1264/1, 1265/1, 1266/1, 1267/2, 1268/7, 1268/9, 1269/2, 1270/1, 1271/2, 1478, 1565, 1577, 1592, 1620, 1716, 2019/1, 2049/1, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5, 2069/6, 2069/7, 2069/8, 2069/9, 2069/10, 2069/11, 2069/12, 2069/13, 2069/14, 2069/15, 2069/16, 2069/17, 2069/18, 2069/19, 2069/20, 2069/21, 2069/22, 2069/23, 2069/24, 2069/25, 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/4, 2070/5, 2071, 2072/1, 2072/2, 2072/3, 2072/4, 2072/5, 2072/6, 2072/7, 2072/8, 2072/9, 2072/10, 2072/11, 2072/12, 2072/13, 2072/14, 2072/15, 2072/16, 2072/17, 2072/18, 2072/19, 2072/20, 2072/21, 2073/1, 2073/2, 2073/3, 2073/4, 2073/5, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2001/1, 2019/1, 2081 położonych w obrębie Górno, w gminie Górno, w postaci wypisów z rejestru gruntów, oraz umowy dzierżawy gruntów stanowiących część działki nr 2081 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Daleszyce;
* ostateczną decyzję Wójta Gminy Górno z dnia 27.04.2023r., znak: IR.6220.2.2022.HR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i dolomitów dewońskich „JÓZEFKA” w miejscowości Górno, pow. kielecki”;
* zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu
w opłacaniu składek, potwierdzenie posiadania w banku konta Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego oraz oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu środków technicznych i finansowych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem
* oświadczenie o posiadaniu prawa do informacji geologicznej wraz z dowodem jej istnienia w postaci: umowy trójstronnej Nr 22/IG/2003/1 z dnia 18.12.2013r. o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej dotyczącej złoża „Józefka – Pole A” oraz umowy trójstronnej Nr 500/IG/2009/1 z dnia 18.12.2013r. o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej dotyczącej złoża „Józefka – Pole B”;
* kopię decyzji z dnia 28.10.2021r., znak: ŚO-V.7427.8.2021, zatwierdzającej dodatek
nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Józefka”
w kat. B+C1;
* nowy projekt zagospodarowania złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Józefka”.

Do wniosku dołączono również kopię ekspertyzy strzałowej pn. „Badania zasięgów oddziaływań od robót strzałowych i wyznaczenie dopuszczalnych wielkości ładunków MW
w kopalni Józefka”, wykonanej w 2022r.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń przedstawionych we wniosku o zmianę koncesji i projekcie zagospodarowania złoża z decyzją Wójta Gminy Górno z dnia 27.04.2023r., znak: IR.6220.2.2022.HR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i dolomitów dewońskich „JÓZEFKA” w miejscowości Górno, pow. kielecki”.

Analiza przedłożonych materiałów i dokumentów wykazała, że zmiana koncesji dotyczy poszerzenia powierzchniowego obszaru eksploatacji złoża w kierunku północno-wschodnim i południowo-wschodnim, oraz poszerzenia wgłębnego zakresu eksploatacji do rzędnej +215 m n.p.m. Zmiana zakresu eksploatacji wynika ze zmiany granic złoża polegającej na poszerzeniu złoża w kierunku północno-zachodnim i południowo-wschodnim, a także
w głąb o 30 m, do rzędnej +215 m n.p.m. Zmiany granic złoża „Józefka” dokonano w „Dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża…”, który został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2021r., znak: ŚO-V.7427.8.2021,
a sfinansowany w całości przez Przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca wykonał również „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym odwadnianiem w celu wydobywania kopaliny ze złoża…”. Opracowanie to zatwierdzone zostało decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2022r., znak: ŚO-V.7431.5.2022 i zawierało wyniki obliczeń prognozowanych ilości wód z odwodnienia złoża i prognozowane zasięgi oddziaływania odwodnienia wyrobiska przy założonych rzędnych projektowanych poziomów eksploatacyjnych +230,0 m n.p.m. (poziom VI) i +215,0 m n.p.m. (poziom VII).

W związku z powyższym, we wniosku zaproponowano nowy obszar górniczy
„Józefka V” o powierzchni 31 ha 7160 m2 oraz nowy teren górniczy „Józefka V” o powierzchni 402 ha 1180 m2. Obszarem górniczym objęto prawie całe złoże „Józefka” z wyłączeniem niewielkiego fragmentu w południowo-wschodniej partii złoża o powierzchni ca. 3 006 m2, z uwagi na brak przeznaczenia gruntów na cele górnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Objęcie zagospodarowaniem (obszarem górniczym) części złoża „Józefka” w jego granicach pionowych, nie zagrozi w przyszłości prawidłowemu wykorzystaniu pozostałej części tego złoża, co będzie mogło nastąpić po zmianie uwarunkowań planistycznych gminy i uzyskaniu prawa do terenu. Zasięgiem obszaru górniczego objęto również przestrzeń obejmującą tymczasowe zwałowisko zewnętrzne. Zasięg terenu górniczego determinowany jest natomiast prognozowanym zasięgiem szkodliwych wpływów odwodnienia wyrobiska do rzędnej +215 m. n.p.m. oraz strefą zagrożenia od robót strzałowych, za pomocą których urabiane będzie złoże.

W związku z powiększeniem bazy zasobowej złoża „Józefka” wydłużeniu uległ również termin ważności koncesji tj. do 31.12.2048r.

Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Józefka” wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, w wyrobisku stokowo – wgłębnym, systemem ścianowym, siedmioma poziomami eksploatacyjnymi, w tym
w warstwie zawodnionej, o rzędnych spągu ca: +305 m n.p.m. (poziom I), +290 m n.p.m. (poziom II), +275 m n.p.m. (poziom III), +260 m n.p.m. (poziom IV), +245 m n.p.m. (poziom V), +230 m n.p.m. (VI poziom) i +215 m n.p.m. (VII poziom). Podstawowym sposobem urabiania złoża będzie urabianie za pomocą materiałów wybuchowych metodą długich otworów pionowych.

Masy ziemne i skalne pochodzące z nadkładu, przybierek i przerostów nieużytecznych, zostaną częściowo wykorzystane do usypania wałów zabezpieczających wokół wyrobiska (wierzchnia warstwa nadkładu - humus) i budowy pochylni zjazdowej. Pozostała zasadnicza część mas ziemno – skalnych zgromadzona zostanie na tymczasowym, dwupoziomowym zwałowisku zewnętrznym o powierzchni ok. 2,2 ha i rzędnej wierzchowiny do 330 m n.p.m., zlokalizowanym w północno-zachodniej części obszaru górniczego oraz stałym, usytuowanym na północ od wschodniej partii złoża. Po zakończeniu eksploatacji humus oraz masy ziemno – skalne ze zwałowiska tymczasowego posłużą do rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego.

Eksploatacja złoża „Józefka” będzie prowadzona z jego odwodnieniem. Według Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne,
w związku z projektowanym odwadnianiem złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Józefka”, aktualne zwierciadło wody poziomu dewońskiego w rejonie złoża znajduje się na rzędnej
ca. +286,3 m n.p.m. Prognozowany w Dodatku nr 1… , zasięg leja depresji przy docelowej rzędnej eksploatacji (+215 m n.p.m.) wyniesie 1 163 m w części zachodniej i 1 103 m w części wschodniej, od środka wyrobiska, a dopływ wód podziemnych przy odwadnianiu tego poziomu będzie wynosił około 781 m3/h.

W związku z prowadzonym odwodnieniem złoża, celem monitorowania rozwoju leja depresji, w punkcie 7 lit. a) przedmiotowej koncesji, zobowiązano przedsiębiorcę do prowadzenia monitoringu położenia zwierciadła wody podziemnej dewońskiego poziomu wodonośnego w otworach obserwacyjnych z częstotliwością 1 raz/miesiąc przez okres prowadzenia odwodnienia dwóch kolejnych poziomów wydobywczych złoża (+230 m n.p.m. - poziom VI i +215 m n.p.m. - poziom VII), przy czym zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, monitoring winien określać stan wyjściowy,
a więc jego rozpoczęcie nastąpi przed rozpoczęciem odwadniania poziomu +230 m n.p.m.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek Kopalnia Józefka Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10, 26-008 Górno, o zmianę koncesji wydobywanie wapieni i dolomitów dewońskich z części złoża „Józefka”, położonego na gruntach miejscowości Górno, gminie Górno, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim,
w zakresie poszerzenia powierzchniowego obszaru eksploatacji złoża w kierunku północno-wschodnim i południowo-wschodnim, oraz wgłębnego do rzędnej +215 m n.p.m. Ponadto, zmiana koncesji dotyczy wydłużenia terminu jej ważności w związku z powiększeniem ilości zasobów kopaliny przewidzianej do wydobycia. Zakres zmian koncesji jest uzasadniony
z punktu widzenia racjonalnej gospodarki złożem „Józefka”, a także leży w interesie strony, gdyż umożliwi jej kontynuowanie działalności gospodarczej.

Niniejszą decyzją nadano nowe brzmienie koncesji z uwagi na dostosowanie jej zapisów do obowiązujących przepisów prawa i nowego projektu zagospodarowania złoża „Józefka”.

Organ koncesyjny wystąpił w dniu 09.05.2023r. do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z wnioskiem o udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, celem ustalenia wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego o nazwie „Józefka V”. Właścicieli tych nieruchomości organ uznał za strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. W postępowaniu tym ustalono więcej niż 20 stron postępowania, w związku z powyższym o każdej czynności organu strony były informowane w trybie przepisów art. 41 ust. 3 Pgig, poprzez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2a pkt. 1,
w związku z art. 34 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 04.07.2023r., znak: ŚO-V.7422.1.15.2023, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Górno o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni i dolomitów dewońskich ze złoża „Józefka”.
W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 13.07.2023r, znak: IR.7624.1.2023.HR, uzgodnił zmianę ww. koncesji. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że planowane zamierzenie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/63/2011 Rady Gminy Górno z dnia 11.08.2011r wraz ze zmianą Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno” – Uchwała Nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015r., poz. 2449) oraz zmianą Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno” – Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Górno z dnia 5 października 2021r. (Dz. Urz. Woj. Święt.
z 2021r., poz. 3395).

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przed upływem terminu do wniesieniu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Wnioskodawca w dniu 28.04.2023r. dokonał zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Józefka” w wysokości 308,00 zł. na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).*

Otrzymują (z.p.o.):

1. Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Św. Floriana 10

26-008 Górno

1. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia
2. 2 x a/a

Do wiadomości (ePUAP):

1. Wójt Gminy Górno

ul. Łysicka 13, 26 – 008 Górno

1. Starosta Kielecki

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

1. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

1. Minister Klimatu i Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

1. Państwowy Instytut Geologiczny

Rejestr Obszarów Górniczych

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

1. NFOŚiGW

Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa