*Załącznik nr 2*

 **Pieczęć Oferenta**

**FORMULARZ OFERTY:**

1. **WYKONAWCA:**
2. Nazwa:
3. Adres siedziby:
4. NIP:
5. REGON:
6. Telefon:
7. E-mail:
8. **ZAMAWIAJĄCY:**

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, REGON: 291009337.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nt.: „Wykonania na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę: **dokumentacji projektowej** modernizacji i przebudowy sieci instalacji energii elektrycznej, a następnie wykonanie na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej **robót budowlanych** oraz instalacyjnych związanych z przebudową sieci instalacji energii elektrycznej na lotnisku w Masłowie wraz z **inwentaryzacją geodezyjną** oraz wykonaniem **dokumentacji powykonawczej**”.

1. **CENA (C)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Ilość** | **jm** | **Cena netto** | **Wartość netto**  |
| Wykonanie opracowania technicznego przebudowywanej sieci instalacji energii elektrycznej (projekt) | 1 | kpl |  |  |
| Posadowienie złącza ZK-1 wraz z zabezpieczeniem w punkcie F  | 1 | kpl |  |  |
| Obsadzenie podwójnych rozdzielnic termoutwardzalnych z rozłącznikami oraz podlicznikami w punktach A, B, C, D, E,  | 5 | kpl |  |  |
| Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu w punktach B, D, E, F | 4 | kpl |  |  |
| Wykonanie oświetlenia (halogenu) dla punktu C  | 1 | kpl |   |  |
| Wykonanie zasilania i sterowania do bram (G1, G2, G3) | 3 | szt |  |  |
| Wykonanie koniecznych przebić pod drogą asfaltową | 5 | szt |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu F do punktu D wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G2, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 145 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu D do punktu A wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G1, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 110 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu A do punktu B łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 50 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu B do punktu C łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 60 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu F do punktu E wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G3, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 160 | m |  |  |
| Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  | 1 | kpl |  |  |
| Wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz wystawienie protokołów wraz z dokumentacją powykonawczą  | 1 | kpl |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| VAT |  |
| Wartość robót brutto |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
i niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszej ofercie są zgodne
z prawdą.

……………………………………………

*czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do*

*reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczątką*

………………………………

 *miejscowość i data*