Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry techniczne |
| Typ | Wielofunkcyjne urządzenie A3 kolorowe umożliwiające kopiowanie i skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe, drukowanie dwustronne, pracujące w sieci komputerowej wyposażone w zszywacz, dziurkacz oraz podstawę pod urządzenie zawierającą dodatkowe kasety na papier, dostarczone z zapasowym kompletem tonerów CMYK oraz zszywkami. |
| Format oryginału / kopii | A4 – A3 |
| Prędkość druku/kopiowania | 25/25 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość druku/kopiowania | 15/15 stron A3 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość druku w trybie dwustronnym | 20/20 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość skanowania | stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę przy 300 dpi będzie podlegała ocenie punktowej zgodnie z opisem kryteriów zawartym w SIWZ |
| Rozdzielczość kopiowania | 600/600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania | 1200/600 dpi |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Czarno-białej maks. 6,2 sek., kolorowej maks.7,6 sek. |
| Czas nagrzewania | 98 sekund od momentu włączenia urządzenia |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 kopii |
| Pojemność dysku twardego | 250 GB |
| Pamięć systemowa | 2048 MB |
| Zoom | 25-400% w kroku co 1% |
| Szybkość procesora | będzie podlegała ocenie punktowej zgodnie z opisem kryteriów zawartym w SIWZ |
| Język opisu strony | PCL6, PCL5, XPS |
| Panel operatora | Dotykowy, kolorowy, 7-calowy panel, komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | W standardzie |
| Wbudowany czytnik NFC | Tak |
| Podajnik oryginałów | Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy |
| Podajnik ręczny | Na min. 100 ark. A4-A3 papier o gramaturze 60-200 g/m2 |
| Kasety na papier | Papier w kasetach o gramaturze 60-256g/m2. 2 kasety na papier o łącznej pojemności 1000 arkuszy A4, w tym jedna obsługująca formaty A4-A3. |
| Dodatkowe kasety | O łącznej pojemności 2500 arkuszy A4 o gramaturze 60-256g/m2 |
| Zszywanie | TAK, 50 arkuszy |
| Pojemność tacy odbiorczej | Min. 490 arkuszy |
| Funkcja druku sieciowego | a) Drukowanie pełno koloroweb) Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/ 1000Base-Tc) Obsługa wszystkich systemów Microsoft Windows™ 10, Windows Serwer 2012 R2 |
| Funkcja skanowania sieciowego | a) Skaner kolorowyb) Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN, pamięci przenośnej USB,c) typy plików: PDF, JPEG, TIFF, |
| Tonery | Urządzenie wyposażone w komplet tonerów. Tonery oryginalne producenta.Wydajność tonera czarnego i kolorowych będzie podlegała ocenie punktowej zgodnie z opisem kryteriów zawartym w SIWZ |
| Przetwarzanie dokumentów - OCR | Do każdego urządzenia ma być dostarczone oprogramowanie OCR wraz z licencjami pozwalającymi na minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc, umożliwiające pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych przez posiadane przez zamawiającego programy Word i Excel.Oprogramowanie może być zainstalowane w urządzeniu lub na komputerach zamawiającego.Uruchomienie działania oprogramowania OCR z panelu urządzenia będzie podlegało ocenie punktowej zgodnie z opisem kryteriów zawartym w SIWZ |
| Gwarancja | Urządzenie fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne producenta, fabrycznie nowe.Czas trwania gwarancji będzie podlegał ocenie punktowej zgodnie z opisem kryteriów zawartym w SIWZ |
| Wymagane certyfikaty | Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta. |
| Wymagania dodatkowe | 1 komplet tonerów CMYK o maksymalnej wydajności stron dostępnej do oferowanego urządzenia15000 zszywek |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Kryterium** | **Znaczenie****procentowe****kryterium** | **Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta****za dane kryterium** |
| 1 | Cena bruttoLiczba punktów = Cn/Cb x 50gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 50 wskaźnik stały | 50 % | 50 pkt. |
| 2 | Ocenie zostanie poddany okres gwarancji (w pełnych latach) zaoferowany dla urządzenia wielofunkcyjnego, przy czym minimalny okres gwarancji to 2 lata (Zamawiający wymaga podanie czasu trwania gwarancji w pełnych latach)- poniżej 3 lat - 0 pkt- od 3 lata – 10 pktInformację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt. |
| 3 | Wydajność tonera czarnego- poniżej 25000 stron - 0 pkt- od 25000 stron - 10 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt |
| 4 | Wydajność tonera kolorowego- poniżej 25000 stron - 0 pkt- od 25000 stron - 10 pktInformację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt |
| 5 | Finiszer i moduł dziurkacza zamontowany we wnętrzu urządzenia- nie - 0 pkt- tak - 5 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 5% | 5 pkt |
| 6 | Procesor- poniżej 1,20GHz - 0 pkt- od 1,20GHz - 5 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 5% | 5 pkt |
| 7 | Uruchomienie działania oprogramowania OCR z panelu urządzenia - nie - 0 pkt- tak - 5 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 5% | 5 pkt |
| 8 | Prędkość skanowania A4 czarno-białych/kolorowych na minutę przy 300 dpi - poniżej 150 stron/min - 0 pkt- od 150 stron/min - 5 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 5% | 5 pkt |