**Załącznik nr 1.2**

ROPS-II.052.2.25.2020 Kielce, dnia 30.10.2020 r.

***Część II - Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego – gmina Oksa/powiat jędrzejowski***

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób/grup/rodzin testujących Model z terenu gminy Oksa.

1. **Zakup i dostawa 3 rowerów stacjonarnych do ćwiczeń**

Parametry techniczne:

* dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa,
* manualna regulacja oporu: 8 poziomów,
* ergonomiczne siedzisko regulowane w pionie i w poziomie,
* regulacja kąta nachylenia kierownicy,
* antypoślizgowe i samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami,
* mechanizm oporu: magnetyczny/elektromagnetyczny,
* wyświetlacz z funkcjami m.in.: czas, dystans, prędkość, puls.

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

1. **Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących (4 szt.)**

Parametry techniczne:

* 3 intensywności masażu akupresury do wyboru,
* dostępne 3 strefy masażu: do wyboru: masaż całościowy, górna lub dolna część pleców,
* oddzielny masaż szyi o regulowanej wysokości,
* możliwość podłączenia czerwonego światła i funkcji ogrzewania,
* automatyczne wyłączanie po 15 minutach,
* odpinana, nadająca się do prania osłona szyi,
* pilot zdalnego sterowania w języku polskim,
* system mocowania do fotela/krzesła
* optymalna dla osób o wzroście 155 cm - 185 cm

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

1. **Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów**

Parametry techniczne:

* zasilanie sieciowe
* ciśnienie robocze [bar]: 0,7 lub wyższe
* maska dla dorosłych i dla dzieci
* nebulizator z przewodem powietrznym, ustnik
* szybkość nebulizacji [ml/min]: min. 0,3
* etui, kompresor, końcówka do nosa

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

1. **Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy**

Parametry techniczne

* ciśnieniomierz automatyczny na ramię
* pamięć pomiarów
* zapamiętanie daty i czasu pomiaru
* zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg
* zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę
* dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg
* automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
* wyświetlacz LCD, zasilanie bateriami AA, mankiet pomiarowy

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

1. **Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX**

Parametry techniczne:

* typ Solux (Sollux) - lampa na podczerwień do użytku domowego
* promiennik
* minimum trzy stopnie nachylenia
* napięcie: 220 – 240 V
* pobór mocy: 150 W
* żarówka 150W
* rodzaj lampy: rozgrzewająca;
* długość fali promieniowania 780-1500 nm;
* wyrób medyczny

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

1. **Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego)**

Parametry techniczne:

* ilość programów: minimum 10
* ilość silników: 3
* zakres prędkości: 1-30
* rodzaj wyświetlacza: LCD
* sterowanie: pilot
* dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa
* zestaw zawierający m.in.: platformę wibracyjną, matę masującą, matę tłumiącą, taśmy oporowe, pilot

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

**7. Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego**

Parametry techniczne

* technika masażu: ugniatanie, uciskanie (Shiatsu), rozciąganie (wałkowanie), ugniatanie i rozciąganie, uciskanie i rozciąganie
* programy automatyczne tj.: masaż całych pleców, okolicy szyi i ramion, odcinka lędźwiowego pleców
* regulacja szerokości masażu
* ustawienie miejsca masażu punktowego
* oparcie rozkładane do 132 stopni
* funkcja pauzy
* kąt rozkładania około 113 – 132 (bezstopniowo)
* pokrycie: skóra syntetyczna
* pilot zdalnego sterowania
* czas masażu ustawiany automatycznie

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

**8. Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego**

Parametry techniczne

* rama: stalowa/aluminiowa,
* rozmiar ramy [cal]: 17-18,
* rozmiar koła [cal]: 26-28,
* liczba biegów: min. 3,
* oświetlenie przednie i tylne bateryjne LED,
* pedały: platformowe,
* hamulec przedni i tylny,
* siodełko sprężynowe,
* wyposażenie: błotniki, bagażnik, nóżka rowerowa, koszyk na kierownicę, osłona łańcucha, dzwonek
* koszyk stalowy z zapięciem typu CLICK, maksymalny udźwig do 0,5 kg.

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Oczekiwane efekty: wzrost poziomu integracji w środowisku seniorów, integracji grupy seniorów z innymi grupami społecznymi, poprawa relacji rodzinnych, promocja wspólnego spędzania czasu w gronie znajomych, powstanie grup inicjatyw, wyłonienie liderów i animatorów grup.

**WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.**